PAlib: Mode 7 commands !!!

Page principale | Modules | Liste des fichiers | Portée globale | Rechercher

# Mode 7 commands !!!

## Fonctions

void | PA_InitMode7 (u8 bg_select)
| Initialise le Mode 7 pour un fond donné. Vous devez etre en mode 1 ou 2 impérativement !
void | PA_DeInitMode7 (void)
| DesInitialise le Mode 7
void | PA_Mode7Angle (s16 angle)
| Définir l'angle
void | PA_Mode7MoveLeftRight (s16 x_deplac)
| Se déplacer latéralement
void | PA_Mode7MoveForwardBack (s16 z_deplac)
| Se déplacer latéralement
void | PA_Mode7X (s16 mode7x)
| Se déplacer en un point donné de la carte
void | PA_Mode7Z (s16 mode7z)
| Se déplacer en un point donné de la carte
void | PA_Mode7SetPointXZ (s16 mode7x, s16 mode7z)
| Se déplacer en un point donné de la carte (de coordonnées x, z)
void | PA_Mode7Height (s16 mode7y)
| Régler la hauteur de la caméra

## Description détaillée

Different commands for Mode 7 :p A big thanks to TONC for these...

## Documentation des fonctions

void PA_InitMode7 | ( | u8 | bg_select | ) |

Initialise le Mode 7 pour un fond donné. Vous devez etre en mode 1 ou 2 impérativement !

Paramètres:

  | bg_select | Numéro du fond. 2 en mode 1, 2 ou 3 en mode 2

inline void PA_Mode7Angle | ( | s16 | angle | ) | `[inline]`

Définir l'angle

Paramètres:

  | angle | L'angle, qui va de 0 à 511...

inline void PA_Mode7Height | ( | s16 | mode7y | ) | `[inline]`

Régler la hauteur de la caméra

Paramètres:

  | mode7y | Hauteur... Par défaut, elle est de 8192. On peut la mettre de 0 à 40 000 (ou beaucoup plus, mais après ca commence à faire petit...

inline void PA_Mode7MoveForwardBack | ( | s16 | z_deplac | ) | `[inline]`

Se déplacer latéralement

Paramètres:

  | z_deplac | De combien se déplacer en avant ou en arrière

inline void PA_Mode7MoveLeftRight | ( | s16 | x_deplac | ) | `[inline]`

Se déplacer latéralement

Paramètres:

  | x_deplac | De combien de pixels se déplacer à gauche ou à droite

inline void PA_Mode7SetPointXZ | ( | s16 | mode7x,
|  | s16 | mode7z
| ) | `[inline]`

Se déplacer en un point donné de la carte (de coordonnées x, z)

Paramètres:

  | mode7x | Position X sur la carte
  | mode7z | Position Z sur la carte

inline void PA_Mode7X | ( | s16 | mode7x | ) | `[inline]`

Se déplacer en un point donné de la carte

Paramètres:

  | mode7x | Position X sur la carte

inline void PA_Mode7Z | ( | s16 | mode7z | ) | `[inline]`

Se déplacer en un point donné de la carte

Paramètres:

  | mode7z | Position Z sur la carte